УТВЕРЖДАЮ

1-й Зам. исп. директора по общ. вопросам и снабжению

АН ДОО «Алмазик»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ц. Цырендоржиев

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Необходимо выполнить поставку специализированной одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты для работников детских садов АН ДОО «Алмазик» при выполнении следующих условий:

1. Срок поставки **до 06.09.2021 г**.
2. Номенклатура, описание и требования, предъявляемые к поставляемым товарам указаны в Приложении №1 (являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания).
3. Макеты изображения логотипа, размещаемого на закупаемой специальной одежде указаны в Приложениях № 2 (являющихся неотъемлемой частью настоящего технического задания).
4. Место поставка товара: Республика Саха (Якутия) г. Мирный ул. 50 лет Октября (р-он метеостанции) склад АН ДОО «Алмазик».
5. Поставляемые специализированная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать:

**Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015**) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742)

**Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 (ред. от 03.03.2020)** "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (вместе с "ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты")

**ГОСТ Р 12.4.218-99** Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования.

**ГОСТ 12.4.220-2002** Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред.

**ГОСТ 29122-91** Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам.

**ГОСТ 12.4.049-78** определения сопротивления порезу Система стандартов безопасности труда. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой среде.

**ГОСТ 8977-74** Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения гибкости, жесткости и упругости.

**ГОСТ 28073-89** Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах.

**ГОСТ 12.4.029-76** Фартуки специальные. Технические условия.

**ГОСТ 29150-91** Фурнитура (пуговицы) должны соответствовать требованиям "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".

1. Общие требования к товару:

* поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2020года выпуска, не бывшим ранее в эксплуатации; страна производитель – **Россия**;
* качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, указанным в данном Техническом задании, а также другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида товаров;
* накладные детали должны настрачиваться двумя строчками, в том числе светоотражающая лента;
* упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб;
* поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренной для товаров данного рода действующим законодательством РФ.

1. Требования, предъявляемые к логотипам, размещаемым на закупаемой специальной одежде:

* *Малый логотип АН ДОО "Алмазик"* представляет собой - нашивка с размерами 55 х50 мм, желтого цвета из светоотражающего материала. Внутри эмблемы круг белого цвета с надписью: "АЛМАЗИК" синего цвета, в которой вторая буква «А» изображена в виде стилизованного изображения фигурки ребенка, подбрасывающего кристаллик алмаза, грани которого окрашены цвета радуги. *Малый логотип* *АН ДОО "Алмазик"* должен быть расположен с левой стороны изделия;

1. Участники закупочной процедуры к моменту окончания срока приема документов в адрес председателя Закупочной комиссии АН ДОО «Алмазик» предоставляют копии сертификатов соответствия и удостоверений качества с образцами **предлагаемой к поставке спецодежды и обуви**. Доставку и возврат образцов заявленной спецодежды Участники закупки организовывают за свой счет и собственными силами.
2. В случае несоответствия заявленному размерному ряду АН ДОО «Алмазик» имеет право, а Участник закупки обязан заменить спецодежду на соответствующий размер в количестве **до 30 %** от общего числа поставленной спецодежды.
3. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, разгрузке, складировании и хранении.
4. Требования по сроку гарантий качества:

* гарантии качества Товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого Товара. Срок действия гарантии Поставщика не может быть менее гарантии производителя поставляемого Товара.
* в случае выявления в процессе эксплуатации Товара ненадлежащего качества (бракованного Товара) в период действия гарантийного срока, Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Покупателя, обязуется самостоятельно за свой счёт произвести замену указанного выше Товара

1. Требования по передаче Заказчику документов при поставке товара:

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

а) документы, подтверждающие надлежащее качество Товара и его соответствие требованиям ГОСТ и ТУ, указанных в данном Техническом задании, а также другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида Товара (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ПУЭ, ТУ или иные документы),

б) оригиналы товарно-сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура и т.п.).

1. Оплата услуг производится по факту поставки в течении 30 дней календарных дней на основании выставленного поставщиком счета и товарных накладных по форме ТОРГ-12, подписанных обеими сторонами.

**Составил:**

**Инженер по ГО, ЧС, ТБ и ОТ И.А. Погодаев**

**Согласованно:**

**Начальник Технического-отдела А.В. Пицын**

Приложение № 1

к техническому заданию

**Требования Заказчика к наименованию, характеристикам, комплектации и потребительским свойствам Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Кол-во,**  **шт.** | **Наличие малого логотипа**  **(да/нет)** | **Описание** |
| 1 | Костюм на утепленной подкладке мужской | 29 |  | **Костюм рабочий, зимний "Персонал УЛ" с СОП. Куртка+ ПК**  **Спецодежда для сотрудников сервисных служб и строительных организаций.** **Климатический пояс: I, II, III.** **Класс защиты: I, II.**  Тк. Грета, плотность 210 г/м2, 35% хлопок, 65 % полиэфир. Подкладка таффета, утпелитель синтепон. Куртка 2 слоя по 180 г/м2, полукомбинезон 300 г/ м/3  От пониженных температур воздуха и ветра, водоотталкивающая пропитка, от общих производственных загрязнений.  ГОСТ Р 12.4.236-2011 |
| 2 | Костюм на утепленной подкладке женский | 54 |  | **Куртка рабочая зимняя "Снежинка".**  **Спецодежда для сотрудников сервисных служб и строительных организаций.** **Климатический пояс: I, II, III.** **Класс защиты: I, II.**  Тк. Дюспо, плотность 210 г/м2, 100% полиэстер. Подкладка полиэстер, утеплитель синтепон. Плотность утеплителя 360 г/м3  ГОСТ Р 12.4.236-2011  Полукомбинезон:  ТК. Таслан, плотность 110 г/м2, 100% полиэфир, подкладка таффета, утеплитель синтепон, плотность 240 г/м2  ГОСТ Р 12.4.236-2011  От механических воздействий, от пониженных температур воздуха и ветра, от общих производственных загрязнений |
| 3 | Халат для заведующей | 29 |  | * Удлинённый, полуприлегающего силуэта. * Воротник отложной, с лацканами. * V-образный вырез горловины. * Центральная застёжка на пуговицы. * Вертикальные рельефы, идущие от плечевого шва до низа полочки. * Два боковых, накладных кармана с прямым входом. * Рукава три четверти, с отворотами. * Воротник, рукава и карманы с контрастным кантом голубого цвета. * Тк. Тиси, плотность 120 г/м2. 35% хлопок, 65% полиэфир * ГОСТ 24760-81 * От общих производственных загрязнений |
| 4 | Костюм для медицинских работников | 55 |  | **Куртка:**   * Удлиненная, прилегающего силуэта. * Воротник-стойка. * Центральная застёжка на кнопках. * На полочке рельефные вставки. * Верхние карманы отсутствуют. * Два нижних, боковых, накладных кармана. * Рукава три четверти. * На спинке пояс, застёгивающийся на пуговицу. * Воротник, полочка и карманы с контрастной отделкой голубого цвета.   **Брюки:**   * Прямой силуэт. * Пояс с эластичной лентой. * Отстроченные стрелки. * Цвет голубой.   Тк. Тиси, плотность 120 г/м2 35% хлопок, 65 % полиэфир  ГОСТ 9896-88  От общих производственных загрязнений |
| 5 | Костюм х/б для повара | 194 |  | **Цвет:** белый **Ткань:** бязь **Состав:** 100% хлопок, пл. 142 г/м?  ГОСТ 9896–88 ТР ТС 017/2011  Комплект состоит из куртки и брюк.  **Куртка:** • центральная застёжка на петли и пуговицы • накладные карманы • длинный рукав  **Брюки:** • прямого покроя • на поясе с эластичной лентой |
| 6 | Костюм сторож+уборщик мужской | 30 |  | **Куртка:**   * Отложной воротник. * Центральная застежка на пяти пуговицах. * В верхней части левой полочки накладной карман с клапаном. * Два боковых накладных кармана. * Усиленные накладки в области локтей. * Рукава с манжетами. * Удлиненная свободного покроя.   **Брюки:**   * Притачной пояс. * Застежка на пуговицы. * Два боковых, накладных кармана с косым входом. * Усиленные накладки в области колен.   Тк. Смесовая с ВО, плотность 210 г/м2, 80% полиэстер, 20% хлопок  ГОСТ 12.4.280-2014  От механических воздействий, водоотталкивающая пропитка, от общих производственных загрязнений |
| 7 | халат для защиты от загрязнений для уборщик помещений, подсобный рабочий, машинист, кладовщик | 241 |  | **Ткань: Саржа плотностью 210г/м, 100% хлопок**  **Оранжевая отделка. Застёжка на пуговицы, нагрудные карманы с клапаном, бок.карманы отделаны оранжевым кантом.**  **ГОСТ 12.4.132-83** Водоотталкивающая пропитка, от общих производственных загрязнений |
| 8 | Халат светлый для воспитателя, логопеда, психолога, повара | 426 |  | **Описание:**   * Покрой типа А, удлиненный, полуприлегающего силуэта. * Воротник отложной, с лацканами. * Треугольный вырез. * Центральная застежка на 5 петель и пуговиц. * Пуговицы круглые, двухпрокольные, без цвета, диаметр 17 мм. * Вертикальные рельефы, идущие из плечевого шва до низа полочки. * Нагрудный накладной карман на левой полочке с отделением для карандаша, с прямым входом. * Два нижних боковых, накладных кармана, вшитые в рельеф и боковой шов. * Рукава втачные, удлиненные, с манжетой, застежка на 1 петлю и пуговицу. * Спинка со средним швом. * На спинке по линии талии хлястик, состоит из двух полупоясов, скрепленных на 1 петлю и пуговицу. * Низ халата обработан швом в подгибку 1.5 см, с закрытым срезом.   Тк. Бязь, плотность 142 м/г, 100% хлопок  ГОСТ 24760-81  От общих производственных загрязнений |
| 9 | Халат светлый для медицинских работников | 55 |  | **Описание:**   * Покрой типа А, удлиненный, полуприлегающего силуэта. * Воротник отложной, с лацканами. * Треугольный вырез. * Центральная застежка на 5 петель и пуговиц. * Пуговицы круглые, двухпрокольные, без цвета, диаметр 17 мм. * Вертикальные рельефы, идущие из плечевого шва до низа полочки. * Нагрудный накладной карман на левой полочке с отделением для карандаша, с прямым входом. * Два нижних боковых, накладных кармана, вшитые в рельеф и боковой шов. * Рукава втачные, удлиненные, с манжетой, застежка на 1 петлю и пуговицу. * Спинка со средним швом. * На спинке по линии талии хлястик, состоит из двух полупоясов, скрепленных на 1 петлю и пуговицу. * Низ халата обработан швом в подгибку 1.5 см, с закрытым срезом.   Тк. Бязь, плотность 142 м/г, 100% хлопок  ГОСТ 24760-81  От общих производственных загрязнений |
| 10 | Головной убор бандана для помощников воспитателя | 412 |  | **Описание:**   * Феска имеет цилиндрическую форму с закрытым верхом. * Глубина изделия 8 см. * Размер регулируется резинкой, вшитой сзади.   Тк. Бязь, плотность 142 г/м2, 100% хлопок  От общих производственных загрязнений |
| 11 | Колпак для поваров | 188 |  | **Описание:**   * Колпак состоит из основы и высокой тульи, заложенной складками. * Материал: бязь - 100% хлопок, плотность 140 г/м2. * Хорошая воздухопроницаемость, впитывает влагу, приятна на ощупь, не вытягивается после стирок.   Тк. Бязь, плотность 142 г/м2, 100% хлопок  От общих производственных загрязнений |
| 12 | Фартук для раздачи пищи | 309 |  | **Описание:**   * Длина выше уровня колен. * Фартук без нагрудника. * Завязки на спине для регулировки объема по талии. * Боковой, накладной карман с прямым входом.   Тк. Бязь, плотность 142 г/м2, 100% хлопок  ГОСТ 12.4.029-76  От общих производственных загрязнений |
| 13 | Фартук для мытья посуды | 309 |  | **Описание:**   * Средней длины, без спинки. * Удобная бретель через шею. * Цельнокроеный нагрудник. * В центральной части фартука вместительный накладной карман, состоящий из двух частей. * Объём фартука регулируется завязками-поясами на спине. * Все срезы фартука обработаны контрастным капроновым кантом. * Удобен и практичен в использовании.   Тк. Болонь. От общих производственных загрязнений. |
| 14 | Темный халат для уборки помещения для помощника воспитателя | 309 |  | **Описание:**   * Покрой типа А, удлиненный, полуприлегающего силуэта. * Воротник отложной, с лацканами. * Треугольный вырез. * Центральная застежка на 5 петель и пуговиц. * Пуговицы круглые, двухпрокольные, без цвета, диаметр 17 мм. * Вертикальные рельефы, идущие из плечевого шва до низа полочки. * Нагрудный накладной карман на левой полочке с отделением для карандаша, с прямым входом. * Два нижних боковых, накладных кармана, вшитые в рельеф и боковой шов. * Рукава втачные, удлиненные, с манжетой, застежка на 1 петлю и пуговицу. * Спинка со средним швом. * На спинке по линии талии хлястик, состоит из двух полупоясов, скрепленных на 1 петлю и пуговицу. * Низ халата обработан швом в подгибку 1.5 см, с закрытым срезом.   Тк. Бязь, плотность 142 м/г, 100% хлопок  ГОСТ 24760-81  От общих производственных загрязнений |
| 15 | Фартук полимерный | 142 |  | **Фартук влагостойкий тип А.**  **Ткань:**клеенка подкладная (подлежит стерилизации). **Плотность:**450 ± 10 г/м2.  Предназначен для защиты от механического воздействия, воды и агрессивных растворов невысокой концентрации.  **Описание изделия:**   * Фартук цельнокроеный. * Длина: 100 см (60 см от талии), ширина: 80 см. * Перекрёстные бретели на спинке. * Объём по талии регулируется при помощи завязок на спине. * С правой стороны один накладной карман с прямым входом. * Материал: медицинская клеенка, плотность 450 г/м2 * От механических воздействий, влагостойкий, от общих производственных загрязнений. |
| 16 | Перчатки резиновые | 696 |  | **Имеют следующие характеристики:**   * Основной материал – латекс. * Внутреннее покрытие – 100% хлопок. * Рельефная поверхность способствует удержанию предметов. * Опудривание тальком отсутствует. * Закатанный тип манжеты помогает при одевании. * Изделие оранжевого цвета. * Материал латекс. Подкладка хлопок |
| 17 | Нарукавники | 145 |  | **Описание изделия:**   * Верхние и нижние края изделий стягивает эластичная тесьма, с помощью которой они удерживаются на руке. * Нарукавники не имеют трикотажной основы. * Размер нарукавников: 10 см - ширина, 35 см - длина. * Тк. Оксфорд, 100 % Полиэстер. * От механических воздействий, водоотталкивающая пропитка, от общих производственных загрязнений. |
| 18 | Рукавицы комбинированные | 384 |  | Рукавицы отлично защищают руки от большинства типов механических повреждений и предназначены для работ в условиях пониженных температур.  Подходят для строительных, монтажных, дорожных и многих других работ на открытом воздухе.  **Описание изделия:**   * Рукавицы изготовлены из х/б ткани "диагональ" гладкокрашеная чёрного цвета. * В качестве утеплителя применяется ватин (1 слой). * Внутри подкладочная ткань бязь. |
| 19 | Туфли | 732 |  | Верх: натуральная кожа  Подошва: ПВХ компнозиция  Метод крепления прямой прилив  Цвет: белый |
| 20 | Валенки | 64 |  | * Выполнены полностью из 100% шерсти. * Лёгкие. * Долго удерживают тепло. * Комфортные условия при повседневной носке.   **100 % шерсть** |
| 21 | Сапог резиновые | 96 |  | **Описание изделия:**   * Высота голенища 28 см. * Верх сапог и подошва изготовлены из ПВХ материала, который обеспечивает защиту от влаги, грязи и общепроизводственных загрязнений * Внутри мягкая трикотажная подкладка для более комфортной носки. * Подошва имеет глубокий протектор, который эффективно препятствует скольжению. * Метод крепления подошвы: цельнолитьевой.   Материал ПВХ  Метод крепления: литьевой  Материал верха: эластичный ПВХ  Материал подкладки: трикотаж |
| 22 | Резиновая обувь для бассейна | 28 |  | Рекомендуются для использования в хозяйственных, санитарно-гигиенических помещениях, а также для повседневной носки в летнее время.  **Описание:**   * Целиком выполнены из эластичного и прочного полимера ЭВА литьевым методом. * Обладают повышенной лёгкостью и гигиеничностью. * Внутренняя поверхность подошвы имеет анатомическую форму.   ГОСТ ТР ТС 017/2011  Материал ЭВА  От общих производственных загрязнений |
| 23 | Перчатки с полимерным покрытием | 696 |  | Перчатки из хлопчатобумажной ткани имеют покрытие ПВХ, защищают руки во время ремонтных и строительных работ от острых предметов, грязи, проскальзывания рук по предметам, обеспечивают надежное сцепление рук с любой поверхностью. |

**Составил:**

**Инженер по ГО, ЧС, ТБ и ОТ И.А. Погодаев**

**Согласованно:**

**Начальник Технического-отдела А.В. Пицын**

Приложение № 2

к техническому заданию

**Образец малого логотипа**

